
公司打印机换了新款，08/05/2021 开始使用 ZPrinter打印机

(Lucky Wok_CA 95825开始用这款打印机)

1. 这款打印机也是两口打印机（USB和 网络口）

2. 网络口默认IP: 192.168.1.100

3. 要改打印机默认IP可以网页192.168.1.100和用他们的工具都可以

4.驱动安装，参考工厂的安装说明书。

5.其他设置和之前打印机差不多，比如要到Preferences去设置不弹钱箱，因为我们是用我们的软件来控制弹不弹钱箱的，还有设置打印完成后要不要声音

6.用”打印机设置工具V13.1.exe”或者网站192.168.1.100来改打印机默认IP


附带软件：

打印机设置工具V13.1.exe

驱动程序：

ZIJIANG Printer Driver Setup V11.3.0.1.exe

英文说明文档：

80MM Thermal Printer Instruction Manual-20170214.pdf

80MM Printer Programmer Manual-20161207.pdf